*Załącznik nr 4*

**Przedmiar robót *(dla jednego kolumbarium)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
|  |  | **1.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne** |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0205/04 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km | m3 | 4,02 |
| 2 | KNR 2-01 0301/01 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 0,84 |
| 3 | KNR 2-01 0214/04 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowyładowczymi do 5 na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotność= 18) | m3 | 4,86 |
| 4 | KNR 2-01 0217/04 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 | m3 | 4,382 |
| 5 | KNR 2-01 0320/02 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1 ,5m i głębokości do 1 ,5m | m3 | 4,382 |
|  |  | **1.2. Roboty budowlane** |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1101/01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 pod ławami gr. 10 cm | m3 | 0,51 |
| 7 | KNR 2-02 0202/03 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 1 ,3m z ręcznym układaniem betonu, beton B-1 5 | m3 | 4,416 |
| 8 | KNR 2-02 0603/03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - (Dysperbit) | m2 | 11,44 |
| 9 | KNR 2-02 0603/04 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa ponad pierwszą –(Dysperbit) | m2 | 11,44 |
| 10 | KNR 2-02 0604/02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 4,416 |
| 11 | KNR 2-02 0103/02 analogia | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1 i 1/2 cegły z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej - wsp. do R-1,1 | m2 | 3,054 |
| 12 | KNR-W 2-02 0126/02 analogia | Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych klinkierowych - wsp. do R-1,1 | m2 | 36,464 |
| 13 | KNR 2-02 0923/01 | Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną | m2 | 8,975 |
| 14 | KNR 2-02 0921/03 | Ręczne licowanie ościeży płytkami gresowymi o wymiarach 50x50cm - przez analogię daszków | m2 | 8,4 |
| 15 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli o śr. 6 mm | t | 0,01 |
| 16 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli o śr. 8 mm | t | 0,07 |
| 17 | KNR 2-02 0290/01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli o śr. : 12 mm | t | 0,04 |
| 18 |  | Dostawa i zamontowanie płaskowników na płyty | szt | 192 |