Przedmiar robót 

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		Roboty ziemne
					
1	KNKRB 01
0111-02-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	0,01	ha			
2	KNKRB 01
0115-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
	50,00	m2			
3	KNR 0001
0219-01-060	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj.łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,do 1 km.Kategoria gruntu I-II
	10,00	m3			
4	KNR 2-01
0504-04-060	Zasypywanie  z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi.Grunt kategorii I-III.
	10,00	m3			
		Razem:					
2		Roboty budowlane
					
5	KNKRB 02
1101-01-060	Podkłady na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
	0,26	m3			
6	KNR 0202
0607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej
	6,00	m2			
7	KNR 0202
0205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe zbrojone z betonu C25/30, W8
	0,91	m3			
8	KNR 0202
0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8 mm. płyta fundamentowa
	0,03	t			
9	KNR 0202
0923-02-050	Ręczne spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną
	11,60	m2			
10	KNR 2-02W
1120-02-050	Okładziny schodów z płyt granitowych, układanych na zaprawie klejowej
	5,60	m2			
		Razem:					
3		Roboty montażowe
					
11	
31-090	Dostawa i montaż kawern z betonu architektonicznego
	48,00	kpl			
12	
32-090	Dostawa i montaż nakryw z betonu architektonicznego 52x52x60 cm
	16,00	kpl			
13	
3.1.-090	Dostawa i montaż kształtowników do montażu płyt kamiennych
	48,00	kpl			
14	
3.2.-090	Dostawa i montaż  płyt kamiennych
	48,00	kpl			
		Razem:					
4		Utwardzenie terenu
					
15	KNR 231I
0101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II
	25,50	m2			
16	KNR 2-31
0407-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	26,50	m			
17	KNR 00-11
0320-01-050	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
	31,33	m2			
		Razem:					
		Razem kosztorys: